NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Miembro que notifica:** ECUADOR**Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):**  |
| **2.** | **Organismo responsable:** Servicio Ecuatoriano de Normalización INENCalle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de AlmagroTeléfono: (+593-2) 3825960 al 90Página WEB: www.normalizacion.gob.ec**Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:** Subsecretaría de CalidadMinisterio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarilloTeléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272Punto de Contacto: Eduardo YépezCorreo electrónico:puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ecpuntocontactoOTCECU@gmail.comcyepez@produccion.gob.ecPágina WEB: www.industrias.gob.ec |
| **3.** | **Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de:**  |
| **4.** | **Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS):** Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo: «kieselguhr», tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas (Código(s) del SA: 6901); Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios (exc. los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas) (Código(s) del SA: 6902); Baldosas y losas para pavimentos, chimeneas o muros, de un coeficiente de absorción de agua en peso <= 0,5% (excl. refractario, cubos de vidrio y cerámica de acabado) (Código(s) del SA: 690721); Baldosas y losas para pavimentos, chimeneas o muros, de un coeficiente de absorción de agua en peso> 0,5% pero <= 10% (excl. refractario, cubos de vidrio y cerámica de acabado) (Código(s) del SA: 690722); cubos de mosaico de cerámica y similares, incluso sobre soporte o no (excl. cerámica refractaria y acabado) (Código(s) del SA: 690730); la cerámica de acabado (excl. refractario) (Código(s) del SA: 690740) |
| **5.** | **Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:** Proyecto de Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE 292 "Etiquetado de baldosas cerámicas para piso y pared".; (12 página(s), en español) |
| **6.** | **Descripción del contenido:** El presente reglamento técnico ecuatoriano aplica a los siguientes productos sean estos de fabricación nacional o importados, que se comercialicen en el Ecuador: Baldosas cerámicas fabricadas por los métodos de extrusión y prensado en seco, utilizados para revestimiento de piso (incluidas escaleras) y paredes, interiores y/o exteriores |
| **7.** | **Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes:** Información al consumidor, Etiquetado; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas |
| **8.** | **Documentos pertinentes:** 1. Norma ISO 2859-1:1999+Amd. 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos – Parte 1: Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote.
2. Norma ISO/IEC 17020:2012, Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección
3. Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
4. Norma ISO 10545-1:2014, Ceramic tiles — Part 1: Sampling and basis for acceptance.
5. Norma ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.
6. UNE-EN 14411:2016, Baldosas cerámicas – Definiciones, clasificación, características, evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, y marcado.
7. Norma NTE INEN-ISO 13006:2021, Baldosas cerámicas — Definiciones, clasificación, características y rotulado (ISO 13006:2018, IDT)
 |
| **9.** | **Fecha propuesta de adopción:** 6 meses a partir de su publicación en el Registro Oficial**Fecha propuesta de entrada en vigor:** 6 meses a partir de su publicación en el Registro Oficial |
| **10.** | **Fecha límite para la presentación de observaciones:** 60 días a partir de la notificación |
| **11.** | **Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución:** Organismo:Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP);Subsecretaría de la CalidadPersona de contacto principal:Cristian Eduardo Yépez JaramilloPlataforma Gubernamental de Gestión Financiera;Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso PereiraPiso 8Bloque amarilloQuito EC170522Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252Correo electrónico: puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec; puntocontactoecu@gmail.com; cyepez@produccion.gob.ecSitio web: <http://www.produccion.gob.ec>www.normalizacion.gob.ec<https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/ECU/25_00742_00_s.pdf> |