NOTIFICATION

Addendum

The following communication, dated 9 February 2022, is being circulated at the request of the delegation of Colombia.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Title:** Resolución 40056 de 2022 "Por la cual se modifica el literal (o) del numeral 34.3 y se adiciona el literal (d) al numeral 34.8 en el Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, adoptado mediante Resolución N° 9 0708 de 2013.

|  |
| --- |
| **Reason for Addendum:** |
| [] | Comment period changed - date:  |
| [] | Notified measure adopted - date:  |
| [] | Notified measure published - date:  |
| [] | Notified measure enters into force - date:  |
| [] | Text of final measure available from[[1]](#footnote-1):  |
| [] | Notified measure withdrawn or revoked - date: Relevant symbol if measure re-notified: |
| [] | Content or scope of notified measure changedNew deadline for comments (if applicable): days from notification |
| [] | Interpretive guidance issued and text available from:  |
| [X] | Other:Modificación del literal (o) del numeral 34.3 en el Anexo General del RETIE, adoptado mediante Resolución N° 90708 de 2013, con el fin de que los dictámenes de inspección de instalaciones eléctricas estén consolidados en un sola plataforma, que para el caso será el SICERCO, el cual es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que tiene competencias de control y vigilancia del cumplimiento del RETIE y adicionar el literal (d) al numeral 34.8, mediante el cual se establece que para demostrar la conformidad de las instalaciones individuales de generación ubicadas en Zonas No Interconectadas (ZN) con una capacidad instalada menor a 10 kVA con una única fuente de energía, no se requiere dictamen de inspección con el RETIE.1 file(s) attached |

**Description:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. This information can be provided by including a website address, a pdf attachment, or other information on where the text of the final/modified measure and/or interpretive guidance can be obtained. [↑](#footnote-ref-1)